<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<library>
<description>Composants utilisable pour le projet PR-2001</description>
<packages>
<package name="RESISTANCE">
</package>
<package name="CAPA_2PAS_NON_POLAR">
</package>
<package name="CAPA_3PAS_NON_POLAR">
</package>
<package name="CAPA_POLAR">
</package>
<package name="2N2222">
</package>
<package name="2N2907">
</package>
<package name="D44H11">
</package>
<package name="D45H11">
</package>
<package name="POTENTIOMETRE">
</package>
<package name="CONNECTEUR-2-BROCHES">
</package>
<package name="CD4049">
</package>
<package name="LF351">
</package>
<package name="NE555">
</package>
<package name="1N4148">
</package>
<package name="1N4004">
</package>
<package name="DAC0800">
</package>
<package name="TSSOP16">
</package>
<package name="TSSOP14">
</package>
<package name="RESISTANCE_MESURE_COURANT">
</package>
<package name="CON_1CONTACT">
</package>
<package name="L298">
<description>Multiwatt15H</description>
</package>
<package name="DIL8">
</package>
<package name="74HC595N">
</package>
<package name="LED">
</package>
<package name="DIL16">
</package>
<package name="MURATA_SFELF10M7HAA0-B0">
</package>
<package name="DIL16_20MM">
</package>
<package name="DIL14_OSCILLATEUR10MHZ">
</package>
<package name="KANK_TOKO">
</package>
<package name="DIL14">
</package>
<package name="TO92">
</package>
<package name="ADF4111">
</package>
<package name="ARDUINO_UNO">
</package>
<package name="CONNECTEUR-2-BROCHES_1,5PAS">
</package>
<package name="CONNECTEUR-3-BROCHES_1,5PAS">
</package>
<package name="MSOP08">
</package>
<package name="CONNECTEUR_CARRE">
</package>
<package name="AD8421">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DGK-R-PDSO-G8">
<description>&lt;B&gt;DGK (R-PDSO-G8)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps77333.pdf</description>
</package>
<package name="SSOP24">
<description>&lt;b&gt; SSOP 24&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Uploaded by Heiko Künzel &lt;heiko.kuenzel@atg-gera.de&gt; from ATG Automatisierungstechnik Gera&lt;br&gt;
Mon Mar 10 13:32:48 2003 Atmel-Library mit zusätzlich T83C5121-Prozessor im SSOP24-Package.&lt;br&gt;
Package centre and &amp;lt;NAME &amp; &amp;lt;VALUE placed by librarian@cadsoft.de.</description>
</package>
<package name="DIL_24_WIDE">
</package>
<package name="PUCE_PCR">
</package>
<package name="SSOP16">
</package>
<package name="PUCE_PCR_DIL">
</package>
<package name="1N4148_SOD323">
</package>
<package name="SOD323_ST">
<description>&lt;b&gt;SOD-323&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.st.com, BAT60J.pdf</description>
</package>
<package name="D44H11_H">
</package>
<package name="TO220">
<description>&lt;b&gt;TO 220 horizontal&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CAPA_TANTALE">
</package>
<package name="D/7343-31W">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET D / EIA 7343-21&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KEMET V / EIA 7343-20, KEMET X / EIA 7343-43 Wafe solder</description>
</package>
<package name="D/7343-31R">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET D / EIA 7343-21&lt;/b&gt;&lt;p&gt;KEMET V / EIA 7343-20, KEMET X / EIA 7343-43 reflow solder</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="RESISTANCE">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CAPA_2PAS_NON_POLAR">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CAPA_3PAS_NON_POLAR">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CAPA_POLAR">
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="2N2222">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="2N2907">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="D44H11">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="D45H11">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="POTENTIOMETRE">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CONNECTEUR-2-BROCHES">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CD4049">
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
<pin name="I" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="LF351">
<pin name="IN+" direction="pas"/>
<pin name="IN-" direction="pas"/>
<pin name="V+" direction="pas"/>
<pin name="V-" direction="pas"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="VSS_VDD">
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="NE555">
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="TRIG" direction="pas"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="RST" direction="pas"/>
<pin name="CV" direction="pas"/>
<pin name="THRS" direction="pas"/>
<pin name="DIS" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="1N4148">
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="1N4004">
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="DAC0800">
<pin name="VLC" direction="in"/>
<pin name="!IOUT" direction="out"/>
<pin name="IOUT" direction="out"/>
<pin name="B1" direction="in"/>
<pin name="B2" direction="in"/>
<pin name="B3" direction="in"/>
<pin name="B4" direction="in"/>
<pin name="B5" direction="in"/>
<pin name="B6" direction="in"/>
<pin name="B7" direction="in"/>
<pin name="B8" direction="in"/>
<pin name="VREF+" direction="in"/>
<pin name="VREF-" direction="in"/>
<pin name="COMP" direction="in"/>
<pin name="+V" direction="pwr"/>
<pin name="-V" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="TLC7524C">
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="OUT2" direction="out"/>
<pin name="DB0" direction="in"/>
<pin name="DB1" direction="in"/>
<pin name="DB2" direction="in"/>
<pin name="DB3" direction="in"/>
<pin name="DB4" direction="in"/>
<pin name="DB5" direction="in"/>
<pin name="DB6" direction="in"/>
<pin name="DB7" direction="in"/>
<pin name="!WR" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="REF" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="RFB" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="TPA6138A2">
<pin name="+INR" direction="in"/>
<pin name="!INR" direction="in"/>
<pin name="OUTR" direction="pwr"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="!MUTE" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="CN" direction="in"/>
<pin name="CP" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="UVP"/>
<pin name="OUTL"/>
<pin name="!INL" direction="out"/>
<pin name="+INL" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="RESISTANCE_MESURE_COURANT">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CON_1CONTACT">
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="L298">
<description>Double Ponts en H</description>
<pin name="SEN_B" direction="in"/>
<pin name="OUT4" direction="out"/>
<pin name="OUT3" direction="out"/>
<pin name="INPUT4" direction="in"/>
<pin name="ENABLE_B" direction="in"/>
<pin name="INPUT3" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="INPUT2" direction="in"/>
<pin name="ENABLE_A" direction="in"/>
<pin name="INPUT1" direction="in"/>
<pin name="VS" direction="pwr"/>
<pin name="OUT2" direction="out"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="SEN_A" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="LM311">
<pin name="ON/STR" direction="pas"/>
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="ON" direction="pas"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="74HC595N">
<pin name="QB" direction="hiz"/>
<pin name="QC" direction="hiz"/>
<pin name="QD" direction="hiz"/>
<pin name="QE" direction="hiz"/>
<pin name="QF" direction="hiz"/>
<pin name="QG" direction="hiz"/>
<pin name="QH" direction="hiz"/>
<pin name="SCL" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SCK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RCK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="G" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SER" direction="in"/>
<pin name="QA" direction="hiz"/>
<pin name="QH*" direction="hiz"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="LED">
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="GND">
<pin name="GND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="+5V">
<pin name="+5V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="-5V">
<pin name="-5V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="VDD">
<pin name="VDD" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="VSS">
<pin name="VSS" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="SA604A">
<pin name="MUTE_INPUT" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="in"/>
<pin name="MUTE_AUD_OUTP" direction="in"/>
<pin name="RSSI_OUTPUT" direction="in"/>
<pin name="UNMUTE_AUD_OUTP" direction="out"/>
<pin name="IF_AMP_INPUT" direction="out"/>
<pin name="QUADRATURE_INPUT" direction="out"/>
<pin name="LIMITER_OUTPUT" direction="out"/>
<pin name="LIMITER_DECOUPL1" direction="out"/>
<pin name="LIMITER_DECOUPL" direction="out"/>
<pin name="LIMITER_INPUT" direction="out"/>
<pin name="GND1" direction="out"/>
<pin name="IF_AMP_OUTPUT" direction="out"/>
<pin name="IF_AMP_DECOUPLA" direction="out"/>
<pin name="IF_AMP_DECOUPL" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="74HC4046">
<pin name="PCP" direction="out"/>
<pin name="PC1" direction="out"/>
<pin name="CIN" direction="in"/>
<pin name="VCOOUT" direction="out"/>
<pin name="INH" direction="in"/>
<pin name="C1A" direction="in"/>
<pin name="C1B" direction="in"/>
<pin name="VCOIN" direction="in"/>
<pin name="DEMO" direction="out"/>
<pin name="R1" direction="in"/>
<pin name="R2" direction="in"/>
<pin name="PC2" direction="out"/>
<pin name="SIGIN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="in"/>
<pin name="PC3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="ADF4111">
<pin name="VP" direction="out"/>
<pin name="DVDD" direction="out"/>
<pin name="RSET" direction="in"/>
<pin name="CP" direction="out"/>
<pin name="RFINA" direction="in"/>
<pin name="MUXOUT" direction="in"/>
<pin name="DATA" direction="out"/>
<pin name="LE" direction="out"/>
<pin name="AGND" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="CPGND" direction="in"/>
<pin name="RFINB" direction="in"/>
<pin name="AVDD" direction="in"/>
<pin name="REFIN" direction="in"/>
<pin name="CE" direction="in"/>
<pin name="DGND" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MURATA_SFELF10M7HAA0-B0">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OSCILLATEUR_10MHZ_KONY">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="KANK_TOKO">
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LM324">
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="74S32">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="7404">
<pin name="I" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="BF245">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AD620">
<pin name="+" direction="in"/>
<pin name="-" direction="in"/>
<pin name="-V" direction="pwr"/>
<pin name="+V" direction="pwr"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="RG@1" direction="pas"/>
<pin name="RG@2" direction="pas"/>
<pin name="REF" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TS922">
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="-VCC_+VCC">
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="ARDUINO_UNO">
<pin name="28(SCL)"/>
<pin name="27(SDA)"/>
<pin name="AREF"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="13"/>
<pin name="12"/>
<pin name="~11"/>
<pin name="~10"/>
<pin name="~9"/>
<pin name="8"/>
<pin name="7"/>
<pin name="~6"/>
<pin name="~5"/>
<pin name="4"/>
<pin name="~3"/>
<pin name="2"/>
<pin name="1(TX)"/>
<pin name="0(RX)"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="VIN"/>
<pin name="GND."/>
<pin name="GND.."/>
<pin name="5V"/>
<pin name="3.3V"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="IOREF"/>
<pin name="(N/C)"/>
</symbol>
<symbol name="CONNECTEUR-2-BROCHES_1,5PAS">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CONNECTEUR-3-BROCHES_1,5PAS">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AD8606">
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
<pin name="IN+" direction="in"/>
<pin name="IN-" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="IN+1" direction="in"/>
<pin name="IN-1" direction="in"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="CONNECTEUR_CARRE">
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AD8421">
<pin name="+" direction="in"/>
<pin name="-" direction="in"/>
<pin name="-V" direction="pwr"/>
<pin name="+V" direction="pwr"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="RG@1" direction="pas"/>
<pin name="RG@2" direction="pas"/>
<pin name="REF" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MMBF4393">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OPA2340-DGK">
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
<pin name="-IN1" direction="in"/>
<pin name="+IN1" direction="in"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="ADG715">
<pin name="S1" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="!RESET" direction="pwr"/>
<pin name="SDA" direction="pwr"/>
<pin name="S2" direction="in"/>
<pin name="S3" direction="in"/>
<pin name="S4" direction="in"/>
<pin name="S5" direction="in"/>
<pin name="S6" direction="in"/>
<pin name="S7" direction="in"/>
<pin name="S8" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="out"/>
<pin name="D3" direction="out"/>
<pin name="D4" direction="out"/>
<pin name="D5" direction="out"/>
<pin name="D6" direction="out"/>
<pin name="D7" direction="out"/>
<pin name="D8" direction="out"/>
<pin name="SCL" direction="pwr"/>
<pin name="A0" direction="pwr"/>
<pin name="A1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="DIL_24_WIDE">
<pin name="24" direction="out"/>
<pin name="23" direction="out"/>
<pin name="1" direction="in"/>
<pin name="2" direction="out"/>
<pin name="6" direction="in"/>
<pin name="22" direction="in"/>
<pin name="20" direction="out"/>
<pin name="21" direction="out"/>
<pin name="4" direction="in"/>
<pin name="19" direction="in"/>
<pin name="3" direction="in"/>
<pin name="5" direction="in"/>
<pin name="7" direction="in"/>
<pin name="8" direction="in"/>
<pin name="18" direction="in"/>
<pin name="17" direction="in"/>
<pin name="9" direction="in"/>
<pin name="10" direction="in"/>
<pin name="11" direction="in"/>
<pin name="12" direction="in"/>
<pin name="13" direction="in"/>
<pin name="14" direction="in"/>
<pin name="15" direction="in"/>
<pin name="16" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PUCE_PCR">
<pin name="HEAT2" direction="in"/>
<pin name="HEAT1" direction="in"/>
<pin name="HEAT3" direction="in"/>
<pin name="HEAT4" direction="in"/>
<pin name="M1" direction="in"/>
<pin name="M2" direction="in"/>
<pin name="M3" direction="in"/>
<pin name="M4" direction="in"/>
<pin name="M_1" direction="in"/>
<pin name="M_2" direction="in"/>
<pin name="M_3" direction="in"/>
<pin name="M_4" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="AD5933">
<pin name="SCL" direction="out"/>
<pin name="SDA" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="in"/>
<pin name="NC1" direction="out"/>
<pin name="VOUT" direction="in"/>
<pin name="AGND2" direction="in"/>
<pin name="DGND" direction="out"/>
<pin name="AGND1" direction="out"/>
<pin name="RFB" direction="in"/>
<pin name="AVDD2" direction="in"/>
<pin name="NC2" direction="in"/>
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="NC3" direction="in"/>
<pin name="MCLK" direction="in"/>
<pin name="AVDD1" direction="in"/>
<pin name="DVDD" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PUCE_PCR_DIL">
<pin name="HEAT2" direction="in"/>
<pin name="HEAT1" direction="in"/>
<pin name="HEAT3" direction="in"/>
<pin name="HEAT4" direction="in"/>
<pin name="M1" direction="in"/>
<pin name="M2" direction="in"/>
<pin name="M3" direction="in"/>
<pin name="M4" direction="in"/>
<pin name="M_1" direction="in"/>
<pin name="M_2" direction="in"/>
<pin name="M_3" direction="in"/>
<pin name="M_4" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="1N4148_SOD323">
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="D44H11_H">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CAPA_TANTALE">
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="RESISTANCE" prefix="R">
<description>Resistance 1/4W 5 pas</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RESISTANCE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RESISTANCE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CAPA_2PAS_NON_POLAR" prefix="C">
<description>Capacité bleu ou jaune non polarisée avec 2 pas (5.08 mm) entre chaque sortie</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CAPA_2PAS_NON_POLAR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CAPA_2PAS_NON_POLAR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CAPA_3PAS_NON_POLAR" prefix="C">
<description>Capacité non polarisée avec 3 pas (7.62 mm) entre chaque sortie</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CAPA_3PAS_NON_POLAR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CAPA_3PAS_NON_POLAR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CAPA_POLAR">
<description>Capacité polarisé de type radial : par exemple 100 µF/25V. 2 pas entre chaque sortie</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CAPA_POLAR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CAPA_POLAR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N2222" prefix="T">
<description>Transistor 2N2222 boitier TO18</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="2N2222"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2N2222">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N2907">
<description>Transistor 2N2907 en boîtier TO18</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="2N2907"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2N2907">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="D44H11">
<description>Transistor D44H11 en boîtier TO-220 monté verticalement</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="D44H11"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="D44H11">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="D45H11" prefix="T">
<description>Transistor PNP D45H11 en boîtier TO-220 monté verticalement</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="D45H11"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="D45H11">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="POTENTIOMETRE">
<description>Potentiometre (type bleu) horizontal et à réglage par le dessus.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="POTENTIOMETRE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="POTENTIOMETRE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CONNECTEUR-2-BROCHES">
<description>Connecteur à souder et à visser avec un entraxe de 5.08 mm entre les deux broches</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CONNECTEUR-2-BROCHES"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CONNECTEUR-2-BROCHES">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CD4049" prefix="IC">
<description>6 inverseurs dans un boîtier DIL 16  broches avec alimentations définies à partir de VSS et VDD</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CD4049"/>
<gate name="G$2" symbol="CD4049"/>
<gate name="G$3" symbol="CD4049"/>
<gate name="G$4" symbol="CD4049"/>
<gate name="G$5" symbol="CD4049"/>
<gate name="G$6" symbol="CD4049"/>
<gate name="G$7" symbol="VSS_VDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CD4049">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="I" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="I" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="G$3" pin="I" pad="7"/>
<connect gate="G$3" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="G$4" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="G$4" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="G$5" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="G$5" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="G$6" pin="I" pad="14"/>
<connect gate="G$6" pin="O" pad="15"/>
<connect gate="G$7" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="G$7" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LF351" prefix="IC">
<description>AOP type LF351, LF356 ou NE5534 en boîtier DIL  8 broches</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LF351"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LF351">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="IN+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IN-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NE555" prefix="IC">
<description>Circuit NE555 en boîtier DIL8</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NE555"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="NE555">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CV" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DIS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="THRS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TRIG" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1N4148" prefix="D">
<description>Diode 1N4148</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="1N4148"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1N4148">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1N4004" prefix="D">
<description>Diode 1N4004</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="1N4004"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1N4004">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DAC0800" prefix="IC">
<description>DAC parallele 8 bits en boîtier DIP 16 broches</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DAC0800"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DAC0800">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!IOUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="+V" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="-V" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="B5" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="B6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="B7" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="B8" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="IOUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VLC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF+" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF-" pad="15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TLC7524C-SSOP16">
<description>8 bits Digital to Analog Converter</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TLC7524C"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DB1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DB3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RFB" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPA6138A2">
<description>DirectPath Headphone Driver With Adjustable Gain</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPA6138A2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!INL" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!INR" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!MUTE" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="+INL" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="+INR" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="CN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CP" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTL" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTR" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="UVP" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RESISTANCE_MESURE_COURANT">
<description>Résistance de mesure du courant de 1W</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RESISTANCE_MESURE_COURANT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RESISTANCE_MESURE_COURANT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CON_1CONTACT">
<description>Pastille pour souder un fil</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CON_1CONTACT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CON_1CONTACT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="L298" prefix="IC">
<description>Double Ponts en H</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="L298"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L298">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ENABLE_A" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ENABLE_B" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="INPUT1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="INPUT2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="INPUT3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="INPUT4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SEN_A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SEN_B" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM311">
<description>Comparateur en boîtier DIL 8 broches</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LM311"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="ON" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="ON/STR" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74HC595N" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="74HC595N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="74HC595N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="QA" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="QB" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="QC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="QD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="QE" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="QF" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="QG" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="QH" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="QH*" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RCK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SER" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LED">
<description>LED 5 mm</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GND">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="+5V">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="+5V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="-5V">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="-5V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VDD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VSS">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SA604A">
<description>SA604A boîtier DIL16</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SA604A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="IF_AMP_DECOUPL" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IF_AMP_DECOUPLA" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="IF_AMP_INPUT" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="IF_AMP_OUTPUT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="LIMITER_DECOUPL" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="LIMITER_DECOUPL1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="LIMITER_INPUT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="LIMITER_OUTPUT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="MUTE_AUD_OUTP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="MUTE_INPUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="QUADRATURE_INPUT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RSSI_OUTPUT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="UNMUTE_AUD_OUTP" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74HC4046">
<description>Boucle à verouillage de phase</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="74HC4046"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1A" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C1B" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DEMO" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="INH" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PCP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="R1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="R2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SIGIN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOIN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOOUT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MURATA_SFELF10M7HAA0-B0">
<description>Filtre sélectif Toko KANK3333R</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MURATA_SFELF10M7HAA0-B0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MURATA_SFELF10M7HAA0-B0">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ADF4111" prefix="IC">
<description>PLL ADF4111 avec adaptateur PCB DIL 16 broches et 20 mm d'espace entre les pastilles</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADF4111"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16_20MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="CP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CPGND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="LE" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="MUXOUT" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="REFIN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RFINA" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RFINB" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RSET" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VP" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OSCILLATEUR_10MHZ">
<description>Oscillateur 10 MHz en boitîer DIL 14 broches</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OSCILLATEUR_10MHZ_KONY"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL14_OSCILLATEUR10MHZ">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KANK_TOKO">
<description>Transfo avec un boîtier métallique</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KANK_TOKO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KANK_TOKO">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM324">
<description>4 AOP utilisable en mono tension (VSS et VDD)</description>
<gates>
<gate name="G$5" symbol="VSS_VDD"/>
<gate name="G$1" symbol="LM324"/>
<gate name="G$2" symbol="LM324"/>
<gate name="G$3" symbol="LM324"/>
<gate name="G$4" symbol="LM324"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="+IN" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="-IN" pad="6"/>
<connect gate="G$2" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="G$3" pin="+IN" pad="10"/>
<connect gate="G$3" pin="-IN" pad="9"/>
<connect gate="G$3" pin="OUT" pad="8"/>
<connect gate="G$4" pin="+IN" pad="12"/>
<connect gate="G$4" pin="-IN" pad="13"/>
<connect gate="G$4" pin="OUT" pad="14"/>
<connect gate="G$5" pin="VDD" pad="4"/>
<connect gate="G$5" pin="VSS" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74S32">
<description>6 portes OU en TTL</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="74S32"/>
<gate name="G$2" symbol="74S32"/>
<gate name="G$3" symbol="74S32"/>
<gate name="G$4" symbol="74S32"/>
<gate name="G$5" symbol="VSS_VDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="I0" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="I1" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="G$3" pin="I0" pad="10"/>
<connect gate="G$3" pin="I1" pad="9"/>
<connect gate="G$3" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="G$4" pin="I0" pad="13"/>
<connect gate="G$4" pin="I1" pad="12"/>
<connect gate="G$4" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="G$5" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="G$5" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="7404" prefix="IC">
<description>6 inverseurs TTL</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="7404"/>
<gate name="G$2" symbol="7404"/>
<gate name="G$3" symbol="7404"/>
<gate name="G$4" symbol="7404"/>
<gate name="G$5" symbol="7404"/>
<gate name="G$6" symbol="7404"/>
<gate name="G$7" symbol="VSS_VDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="I" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="I" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="G$3" pin="I" pad="5"/>
<connect gate="G$3" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="G$4" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="G$4" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="G$5" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="G$5" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="G$6" pin="I" pad="13"/>
<connect gate="G$6" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="G$7" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="G$7" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BF245">
<description>BF245 en boîtier TO92 avec brochage vu du dessous.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BF245"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AD620">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AD620"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="+V" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="-V" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RG@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RG@2" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TS922" prefix="IC">
<description>AOP double en boîtier DIL8</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TS922"/>
<gate name="G$2" symbol="TS922"/>
<gate name="G$3" symbol="VSS_VDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="+IN" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="-IN" pad="6"/>
<connect gate="G$2" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="G$3" pin="VDD" pad="8"/>
<connect gate="G$3" pin="VSS" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ARDUINO_UNO" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ARDUINO_UNO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ARDUINO_UNO">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="(N/C)" pad="N/C"/>
<connect gate="G$1" pin="0(RX)" pad="0"/>
<connect gate="G$1" pin="1(TX)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="27(SDA)" pad="SDA"/>
<connect gate="G$1" pin="28(SCL)" pad="SCL"/>
<connect gate="G$1" pin="3.3V" pad="3.3V"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5V" pad="5V"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="A0"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="AREF"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND." pad="GND."/>
<connect gate="G$1" pin="GND.." pad="GND.."/>
<connect gate="G$1" pin="IOREF" pad="I/OREF"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="RESET"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="VIN"/>
<connect gate="G$1" pin="~10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="~11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="~3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="~5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="~6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="~9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CONNECTEUR-2-BROCHES_1,5PAS">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CONNECTEUR-2-BROCHES_1,5PAS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CONNECTEUR-2-BROCHES_1,5PAS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CONNECTEUR-3-BROCHES_1,5PAS">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CONNECTEUR-3-BROCHES_1,5PAS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CONNECTEUR-3-BROCHES_1,5PAS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AD8606" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AD8606"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MSOP08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="IN+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IN+1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IN-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN-1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CONNECTEUR_CARRE">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CONNECTEUR_CARRE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CONNECTEUR_CARRE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AD8421">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AD8421"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AD8421">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="+V" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-V" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RG@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RG@2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MMBF4393">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MMBF4393"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OPA2340-DGK" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPA2340-DGK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DGK-R-PDSO-G8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="+IN1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ADG715">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADG715"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SSOP24">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="S2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="S3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="S4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="S5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="S6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="S7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="S8" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="21"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIL_24_WIDE" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIL_24_WIDE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL_24_WIDE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PUCE_PCR" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PUCE_PCR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PUCE_PCR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="HEAT1" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="HEAT2" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="HEAT3" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="HEAT4" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="M1" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="M2" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="M3" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="M4" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="M_1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="M_2" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="M_3" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="M_4" pad="P$4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AD5933">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AD5933"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SSOP16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="MCLK" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NC3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RFB" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PUCE_PCR_DIL">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PUCE_PCR_DIL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PUCE_PCR_DIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="HEAT1" pad="P$3 P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="HEAT2" pad="P$5 P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="HEAT3" pad="P$15 P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="HEAT4" pad="P$17 P$18"/>
<connect gate="G$1" pin="M1" pad="P$7 P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="M2" pad="P$9 P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="M3" pad="P$11 P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="M4" pad="P$13 P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="M_1" pad="P$1 P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="M_2" pad="P$23 P$24"/>
<connect gate="G$1" pin="M_3" pad="P$21 P$22"/>
<connect gate="G$1" pin="M_4" pad="P$19 P$20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1N4148_SOD323" prefix="D">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="1N4148_SOD323"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1N4148_SOD323">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="D44H11_H">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="D44H11_H"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="D44H11_H">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CAPA_TANTALE" prefix="C">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CAPA_TANTALE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CAPA_TANTALE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
